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Informacja prasowa
Nowy poziom bezpieczeństwa - Wielton wzbogaca standard wyposażenia wywrotek
Praca w transporcie ciężarowym każdego dnia stawia przed kierowcami i przedsiębiorcami nowe wyzwania. Wymagające trasy, intensywna eksploatacja pojazdów i odpowiedzialność za bezpieczeństwo sprawiają, że odpowiednie wyposażenie pojazdów odgrywa kluczową rolę 
w zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa pracy. W przypadku transportu materiałów sypkich za pomocą wywrotek największym wyzwaniem jest praca w trudnych, zmiennych warunkach terenowych tj. place budowy czy kopalnie. Wieluński producent uznał, że obecne wymogi czy ciągła edukacja nt. tego jak ważne jest przestrzeganie zasad BHP w pracy o takim charakterze to wciąż za mało i zamiast czekać na zmiany w prawie postanowił rozszerzyć standard wyposażenia swoich wywrotek w trosce o poprawę bezpieczeństwa i komfortu pracy kierowców. 
Przestrzeganie zasad BHP w transporcie drogowym ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa kierowców i wszystkich uczestników ruchu, jednakże długie godziny za kierownicą, zmienne warunki pogodowe oraz wymagające środowisko pracy sprawiają, że utrzymanie niezmiennie wysokiego poziomu koncentracji bywa wyzwaniem. W takich warunkach nawet chwilowe rozproszenie uwagi może zwiększyć ryzyko popełnienia błędu, dlatego tak istotne jest stosowanie rozwiązań, które wspierają kierowców i pomagają ograniczać ryzyko podczas codziennej eksploatacji pojazdów.
- Przejazdy przez grząski, nieutwardzony teren, lawirowanie między koparkami w tym wywroty kilkunastometrowej skrzyni na niestabilnym podłożu wymagają szczególnej ostrożności, skupienia oraz niezawodnego sprzętu. Człowiek w stresie i pośpiechu bywa zawodny w związku z czym apele przypominające o przestrzeganiu zasad BHP to za mało. Nie czekając na przyszłe zmiany regulacyjne wprowadzamy rewolucję w standardowym wyposażeniu naszych naczep wywrotek, by codzienna praca była jeszcze bardziej bezpieczna, a same pojazdy bardziej funkcjonalne – mówi Łukasz Trzeciakiewicz, Senior Product Manager, Wielton S.A.
Nowy standard wyposażenia – realne wsparcie pracy w terenie
· Układ hamulcowy ABS/EBS 4S/2M zamiast standardowego 2S/2M
Dotychczasowy standard rynkowy (2S/2M) zakładał monitorowanie tylko jednej, wybranej osi naczepy wywrotki, co w teorii miało wystarczyć. W praktyce budowlanej, gdy jedna strona naczepy wpada w poślizg podczas hamowania na mokrej glinie lub luźnym szutrze, system oparty na dwóch czujnikach jest bardziej podatny na zakłócenia. Wprowadzony układ 4S/2M (cztery czujniki na dwóch osiach i dwa modulatory) dla kierowcy oznacza pełną kontrolę nad torem jazdy podczas nagłego hamowania na zakręcie czy zjeździe z ronda. Każde koło dostaje dokładnie tyle siły hamowania, ile potrzebuje, by utrzymać przyczepność.
· Siłownik hydrauliczny w wersji HD (Heavy Duty)
Siłownik to kręgosłup wywrotki. Podczas podnoszenia skrzyni ładunkowej z kilkudziesięcioma tonami mokrego piachu, działa na niego ogromna siła dźwigni. Standardowe siłowniki radzą sobie w idealnych warunkach. W przypadku gdy materiał (np. glina) zaklei się na jednym boku skrzyni 
i nie chce spaść, siłownik zostaje poddany gigantycznym siłom skrętnym. Dlatego w wywrotkach marki Wielton standardem staje się siłownik Heavy Duty (HD) o zwiększonej średnicy tub, wzmocnionych uszczelnieniach i podwyższonej sztywności konstrukcji. W praktyce oznacza to znaczne spadki ilości awarii związanych z wygięciem lub rozszczelnieniem hydrauliki. Siłownik HD zachowuje większą odporność na asymetryczne rozłożenie ciężaru czy drgania wywołane silnym wiatrem podczas rozładunku.
· Czujnik przechyłu bocznego (Tilt Sensor) 
Wywrócenie naczepy na bok podczas rozładunku to jeden z najgorszych scenariuszy dla kierowcy 
i ogromne straty finansowe dla firmy realizującej transport. W kabinie ciągnika trudno precyzyjnie wyczuć, czy naczepa stoi idealnie prosto. Wystarczy, że jedno koło w miękkim podłożu zapadnie się na kilkanaście centymetrów. By ograniczyć ryzyko takich zdarzeń, Wielton wprowadza fabryczny, zintegrowany czujnik przechyłu poprzecznego, który w czasie rzeczywistym monitoruje kąt nachylenia naczepy. Jeśli przekroczy on bezpieczną granicę, kierowca zostanie natychmiast ostrzeżony sygnałem dźwiękowym.
· Sygnalizator cofania – ostrzeżenie, które może zapobiec wypadkowi
Lusterka, nawet prawidłowo ustawione, nie zapewniają pełnej kontroli podczas manewrów na biegu wstecznym i tył naczepy wywrotki pozostaje poza polem widzenia kierowcy. Na placach budowy panuje nieustanny ruch, dlatego standard wyposażenia wywrotek firmy Wielton wzbogacono o sygnalizator cofania.  Przy włączaniu biegu wstecznego automatycznie rozlega się dźwięk ostrzegający osoby w pobliżu o wykonywanym manewrze. Alarm ten zwiększa bezpieczeństwo  na placu budowy i poza nim, pomagając ograniczyć ryzyko potrąceń oraz zderzeń wynikających z ograniczonej widoczności za pojazdem. 
Odpowiedzialność i 10 lat gwarancji
- Bezpieczeństwo i higiena pracy to nie tylko zbiór reguł i zasad, ale przede wszystkim efekt doświadczeń i wyciągania wniosków z wcześniejszych zdarzeń. Przestrzeganie tych norm to przede wszystkim odpowiedzialność za siebie, współpracowników oraz osoby z otoczenia. W dynamicznym środowisku pracy nie trudno o chwilę nieuwagi, dlatego w Wieltonie produkując pojazdy 
i wdrażając nowe rozwiązania lub funkcjonalności przede wszystkim myślimy o wygodzie 
i minimalizacji ryzyka. Połączenie standardów BHP z nowoczesnymi, ergonomicznymi rozwiązaniami to gwarancja bezpieczeństwa ludzi – dodaje Tomasz Mądry, Dyrektor ds. BHP, Ochrony Środowiska i PPOŻ, Wielton S.A.
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Firma Wielton projektując swoje rozwiązania koncentruje się na realnych potrzebach przewoźników oraz rzeczywistych warunkach pracy. W produkcji wykorzystuje wysokiej jakości technologie, materiały i komponenty dlatego z pełną odpowiedzialnością oferuje do 10 lat gwarancji na swój pojazd. 
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O firmie Wielton S.A.: 
Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu to największy polski producent naczep, przyczep i zabudów. Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należy do grona trzech największych producentów w swojej branży w Europie. Klientami Wieltonu są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, dystrybucyjne i rolnicze. Grupa Wielton posiada pięć centrów produkcyjnych: w Polsce, Niemczech, we Francji, Wielkiej Brytanii, oraz Hiszpanii, a także dwie montownie: we Włoszech i w Rosji (działalność zawieszona od 24.02.2022 r.). W 2017 r. Wielton uruchomił spółkę zależną na Wybrzeżu Kości Słoniowej, a w 2020r. został utworzony oddział spółki Wielton Africa w Casablance w Maroku. 
W ramach całej Grupy zatrudnienie znajduje obecnie 3,6 tys. pracowników, przy czym najwięcej, bo aż 1,9 tys. w Wieluniu. Swoim klientom producent zapewnia również wsparcie serwisowe. Kierowcy mogą skorzystać z jednego z niemal 430 punktów zlokalizowanych w 30 krajach Europy. W 2016 r. 
w Wieluniu Wielton otworzył Centrum Badawczo-Rozwojowe. Inwestycje w badania i rozwój to dla spółki istotny element strategii. Już dziś firma współpracuje z instytutami i uczelniami w Polsce i za granicą, a Dział Badań i Rozwoju posiada jedyną w Polsce, a trzecią w Europie stację do całopojazdowego badania naczep, która umożliwia wykrywanie ewentualnych usterek już na etapie testów produkowanych pojazdów. Oferta Grupy Wielton z roku na rok się poszerza i zostaje wzbogacona o nowe produkty. Klienci mogą wybierać spośród 10 grup pojazdów, dostępnych w kilkuset konfiguracjach. Siłą Grupy jest konsekwentnie realizowana strategia, oparta na rozwoju organicznym i akwizycjach. W 2015 r. Grupa nabyła wiodące włoskie marki Viberti i Cardi. W maju 2017 r. Grupa Wielton przejęła niemiecką spółkę Langendorf, dzięki czemu poszerzyła swoją ofertę m.in. o specjalistyczne pojazdy do przewozu szkła i prefabrykatów betonowych, a w ostatnim kwartale 2017 roku sfinalizowała akwizycję 100% udziałów we francuskiej spółce Fruehauf. Przejęcie spółki Lawrence David we wrześniu 2018 r. pozwoliło wzbogacić ofertę Grupy o kolejne unikalne pojazdy. Na szczególną uwagę zasługują produkty z linii last mile delivery oraz bezsłupkowe naczepy kurtynowe, które pozwalają na bardziej efektywne ładowanie i szybszy transport. Z kolei przejęcie spółki Guillén Desarrollos Industriales, w 2021 r., umożliwiło rozszerzenie działalności Grupy o kolejny ważny rynek – Hiszpanię.
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