WEIGHT MASTER – SOLIDNE WSPARCIE W TRANSPORCIE I NA BUDOWIE
Nowa wersja wywrotki budowlanej Weight Master marki Wielton wchodzi w skład tylno-zsypowych naczep samowyładowczych. Dzięki wykonaniu skrzyni ładunkowej z aluminium jej konstrukcja jest lekka (od 4560 kg), a jednocześnie wytrzymała. Cechuje się wydłużoną trwałością oraz pojemnością od 
23 m3 do 64 m3. Przystosowana do przewozu materiałów sypkich i rolnych oraz asfaltu, opału, palet czy worków BIG BAG znajduje zastosowanie w segmencie budowlanym, komunalnym i rolnym.

Zastosowanie prostej ramy wykonanej ze stali s700MC, w miejsce wcześniejszej konstrukcji zwężanej ku przodowi, pozwoliło zwiększyć wytrzymałość pojazdu. Nowy układ komponentów wyposażenia ramy został zaprojektowany z myślą o większej ergonomii, łatwiejszej obsłudze oraz sprawniejszym dostępie do elementów wymagających kontroli czy przeglądów technicznych. Dodatkowym wzmocnieniem konstrukcji są płyta podsiodłowa oraz elementy zawieszenia wykonane w technologii hydroformowania, które zwiększają sztywność podwozia, wpływając tym samym na stabilność 
i bezpieczeństwo pracy naczepy. 

Sztywność skrzyni ładunkowej zwiększają nowe profile ścian bocznych, wzmacniając jej konstrukcję 
i poprawiając trwałość naczepy podczas codziennej eksploatacji. Dzięki zwiększeniu rozstawu belek głównych ramy do 1400 mm oraz śladu kół do 2140 mm, czy szerszemu rozstawowi poduszek zawieszenia, naczepa zyskała wyższą stabilność boczną. To rozwiązanie szczególnie istotne podczas podnoszenia skrzyni ładunkowej w trudnych warunkach terenowych oraz podczas pokonywania zakrętów z ciężkim ładunkiem. Podczas przeprowadzonych testów na pochylni bocznej, nowa wersja naczepy Weight Master uzyskała wynik 8°, kwalifikujący ją do kategorii A zgodnie z wytycznymi IRTE.

Podłoga wykonana ze stopu aluminium o podwyższonej trwałości (ENDUR-AL. HB110) ma za zadanie zapewnienie maksymalnej odporności na ścieranie. Zastosowanie prostego obrzeża podłogi umożliwia uzyskanie szerokości wewnętrznej pozwalającej transportować ładunki na paletach. W zależności od potrzeb klientów, istnieje możliwość wyposażenia naczepy w klapę bez lub z otworem zsypowym, demontowalny zsyp czy też symetryczne klapo-drzwi z dwoma otworami zsypowymi.

Użyte w modelu Weight Master sprawdzone rozwiązania takie jak: zoptymalizowana wagowo rama, nowy system plandeki, stabilny i lekki podest roboczy w nowej wersji zgodny z normą maszynową, zapewniają bezpieczeństwo transportu i obsługi pojazdu w każdych warunkach. Ponadto wywrotka posiada nową konstrukcję zderzaka składanego za pomocą sprężyn gazowych. W standardowej wersji wyposażenia dostępne są m.in: pierwsza oś podnoszona automatycznie, czy nowoczesne oświetlenie w technologii LED. Poza wytrzymałością i funkcjonalnością istotne znaczenie ma też to, czym pokryta jest konstrukcja. Dzięki lakierowaniu naczep wysokogatunkową powłoką antykorozyjną producent gwarantuje wysoką odporność na korozję oraz nienaganny wygląd podczas całego procesu eksploatacji i w każdych warunkach.

Zastosowane rozwiązania doskonale sprawdzają się w trakcie codziennych prac, a także spełniają potrzeby użytkowników o największych wymaganiach. Klienci mają możliwość wyboru pojemności skrzyni, długości podłogi, rodzaju zamknięcia, czy grubość ścianki profilu ściany bocznej. Wywrotka wieluńskiego producenta może być konfigurowana na wiele sposobów, również dzięki wachlarzowi wyposażenia dodatkowego tj. trzecia oś skrętna, dach przesuwny czy lakier metalizowany.

Nową wersję Weight Master inne pojazdy marek wchodzących w skład Grupy Wielton można obejrzeć na stoisku wewnętrznym E02 w hali 27 oraz na stoiskach zewnętrznych.



