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A Domino lança uma nova geração de codificadores a jato de tinta contínuo concebidos para ajudar os fabricantes a combater a escassez de mão de obra e a reduzir o tempo de inatividade não planeado
A Domino Printing Sciences (Domino) tem o prazer de anunciar o lançamento do codificador a jato de tinta contínuo Ax560i, a mais recente adição ao seu portefólio de soluções de codificação e marcação de "geração x". 
Os fabricantes enfrentam hoje uma pressão crescente devido à escassez de mão de obra e à elevada rotatividade de operadores, juntamente com o risco e o custo de paragens de máquina inesperadas ou não planeadas, que podem interromper os rigorosos calendários de produção e afetar a eficiência operacional. Baseando-se na comprovada plataforma Ax-Series, o Ax560i foi concebido para ajudar os fabricantes a manter a produtividade apesar destes desafios, com capacidades avançadas de manutenção preditiva e ferramentas inteligentes de gestão da qualidade de impressão. Concebido para uma maior facilidade de utilização, oferece um funcionamento consistente e fiável, independentemente de quem esteja no turno.
O Ax560i estará em exibição na PACK EXPO International, em Chicago, Illinois, EUA, de 18 a 21 de outubro de 2026. Visite a Domino no stand S-2843 para ver a tecnologia em ação. 
"O Ax560i foi desenvolvido em resposta direta a alguns dos maiores desafios que os fabricantes enfrentam atualmente," afirmou Phil Parkins, Senior Product Manager, CIJ na Domino Printing Sciences. "Os nossos clientes estão sob uma pressão crescente para fazer mais com menos, equilibrando as crescentes exigências de produção com a escassez de mão de obra, a elevada rotatividade de operadores e o custo do tempo de inatividade não planeado."
"Com o Ax560i, o nosso objetivo foi fornecer uma solução que ajuda os fabricantes a manter uma produção fiável, identificando problemas potenciais antes que causem paragens, apoiando um desempenho de codificação consistente e reduzindo a dependência de operadores especializados. O resultado é uma solução de codificação que ajuda a manter as linhas em funcionamento, minimiza as interrupções e confere aos fabricantes maior confiança nas suas operações de codificação."
Baseado em três princípios fundamentais, Prever, Prevenir, Executar, o Ax560i foi concebido para ajudar os fabricantes a antecipar necessidades de manutenção, prevenir erros de codificação e garantir um desempenho consistente em todos os turnos.
Prever problemas antes que afetem a produção
Em linhas de produção de alta velocidade, cada segundo conta. De acordo com um relatório recente da Siemens, o custo de uma hora de tempo de inatividade pode variar entre 36 000 USD no setor de bens de consumo de alta rotatividade e 2,3 milhões de USD no setor automóvel. O Ax560i foi concebido com estes valores em mente, para maximizar o tempo de funcionamento e manter um desempenho consistente do codificador, com ferramentas avançadas de diagnóstico integradas que proporcionam maior visibilidade sobre o estado do codificador e apoiam a manutenção proativa e preditiva. 
As soluções de manutenção preditiva incluem:
· Monitorização integrada ao nível do componente para fornecer um aviso prévio de potenciais problemas antes que estes ocorram. 
· Orientação de limpeza preditiva para permitir que os operadores agendem a manutenção durante as paragens de produção planeadas, antes que a qualidade de impressão seja afetada. 
· Painéis de controlo avançados na nuvem para fornecer informações em tempo real sobre o estado do codificador, convertendo dados de desempenho em informações acionáveis para prevenir tempo de inatividade e otimizar os processos de produção. 
· Acessibilidade remota para facilitar o suporte e a resolução de problemas, ajudando a evitar visitas de assistência técnica ao local e paragens prolongadas.
Além de ajudar os operadores a antecipar e evitar potenciais problemas, as soluções de manutenção preditiva do Ax560i foram concebidas para funcionar em conjunto com o serviço SafeGuard da Domino, permitindo uma resolução de problemas mais rápida, sem necessidade de deslocações de assistência técnica às instalações.
Evitar erros de codificação e etiquetagem 
Os produtos codificados incorretamente podem ser uma das principais causas de desperdício desnecessário na produção, custando aos fabricantes tempo e dinheiro significativos para corrigir o problema. Com o foco na sustentabilidade e na redução de desperdício, o Ax560i foi desenvolvido para ajudar a garantir uma codificação consistente e de alta qualidade, com novas funcionalidades de hardware concebidas para melhorar a precisão e a fiabilidade da codificação: 
As funcionalidades de prevenção de erros incluem: 
· O sistema de limpeza avançado CleanAssist, a mais recente solução automatizada de limpeza para cabeças de impressão a jato de tinta da Domino, concebida para simplificar os processos de limpeza e manter uma qualidade de impressão ideal. 
· Tecnologia de vedação da face dos nozzles para arranques fiáveis após encerramentos planeados, de forma a reduzir o tempo de inatividade e o desperdício.
· Sistema integrado de secagem por ar que ajuda a proteger a cabeça de impressão e a manter um desempenho consistente em ambientes de produção exigentes, incluindo em condições com elevada humidade.
Para além do codificador, o Ax560i pode permitir uma maior qualidade de codificação e a prevenção de erros de etiquetagem. A gestão centralizada de mensagens através do Domino Designer ajuda a garantir uma implementação de códigos consistente. O Ax560i também pode ser fornecido como parte de uma solução totalmente integrada, juntamente com os sistemas de visualização e de automatização da codificação da Domino, para reduzir ainda mais as oportunidades de erro humano.
Desempenho fiável, turno após turno 
Com os fabricantes sob uma pressão crescente para fazer mais com menos recursos, o Ax560i foi concebido com foco na experiência do operador e na facilidade de utilização, para ajudar a garantir que as linhas de produção possam continuar a funcionar sem interrupções, independentemente de quem esteja no turno.
· O design reformulado da cabeça de impressão simplifica a manutenção de rotina e a assistência, reduzindo a intervenção do operador e melhorando a eficiência operacional.
· A função CleanAssist simplifica a limpeza, reduz a exposição do operador a solventes e otimiza a utilização de make-up, ajudando os fabricantes a reduzir o consumo total de consumíveis e a apoiar objetivos mais amplos de sustentabilidade e CSR.
· O interface de utilizador QuickStep 3, familiar e intuitivo, foi concebido para apoiar operadores de todos os níveis de experiência, reduzindo os requisitos de formação e minimizando o risco de erros de codificação e etiquetagem. Foram adicionados novos assistentes de operador para fornecer suporte guiado em funções essenciais e agilizar a operação.
O Ax560i permite a standardização em diferentes ambientes de produção, com capacidades avançadas de integração em fábrica inteligente, incluindo os protocolos standard da indústria Ethernet/IP e OPC-UA. A adoção do protocolo Dynamark da Domino simplifica ainda mais a integração, ao alinhar o Ax560i com o portefólio total de codificação e marcação da Domino, de forma a permitir uma codificação consistente em múltiplas linhas de produção e locais. 
"O mais recente desenvolvimento na gama de soluções de codificação e marcação de geração x da Domino, o Ax560i, demonstra como estamos a combinar soluções de manutenção preditiva e hardware inteligente para ajudar os nossos clientes a alcançar uma codificação de produtos mais fiável e eficiente," afirma Tom Woodford, Head of Inkjet, Domino Printing Sciences. "Quando combinado com os sistemas automatizados de codificação e verificação da Domino, o Ax560i faz parte de um ecossistema de codificação completo que ajuda os nossos clientes a prever problemas, prevenir erros e ter a confiança de que as suas linhas continuarão a funcionar de forma fiável, turno após turno."
O aumento das exigências de produção requer soluções mais inteligentes e intuitivas. Descubra como o Ax560i pode ajudar os fabricantes a combater a escassez de mão de obra, reduzir o tempo de inatividade não planeado e manter uma produção fiável.
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Isenção de responsabilidade

Geral
As informações constantes no presente comunicado de imprensa são consideradas verdadeiras e corretas à data da publicação pela Domino. Qualquer alteração verificada após a data da publicação pode afetar a exatidão destas informações. Todos os valores em termos de desempenho e alegações, citados no presente, documento foram obtidos sob condições específicas e apenas poderão ser repetidos sob condições semelhantes. Para obter detalhes específicos do produto, deve entrar em contacto com o seu Consultor Comercial da Domino. O presente documento não faz parte de quaisquer termos e condições celebrados entre si e a Domino.

Imagens
As imagens podem incluir melhorias ou extras opcionais. A qualidade de impressão pode variar de acordo com os consumíveis, o equipamento, a superfície e outros fatores. As imagens e fotografias não fazem parte de quaisquer termos e condições celebrados entre si e a Domino Portugal. 

Notas para os editores:

Acerca da Domino
Desde 1978, a Domino Printing Sciences (Domino) estabeleceu uma reputação global relativamente ao desenvolvimento e fabrico de tecnologias de codificação, marcação e impressão, revelando um idêntico prestígio nos seus produtos de pós-venda e de apoio ao cliente a nível mundial. Atualmente, a Domino oferece uma das mais abrangentes gamas de soluções de codificação, desenvolvidas com o objetivo de satisfazer os requisitos de conformidade e produtividade dos fabricantes em inúmeros setores, incluindo bebidas, produtos alimentares, farmacêuticos e industriais. As principais tecnologias da empresa incluem sistemas inovadores de impressão a jato de tinta, impressão a laser, impressão e aplicação, e impressão por transferência térmica desenvolvidos para a aplicação de dados variáveis, códigos de barras e códigos de rastreabilidade exclusivos em produtos e embalagens. 

A Domino emprega mais de 3 000 pessoas em todo o mundo e comercializa para mais de 120 países através de uma rede global de 29 filiais e mais de 200 distribuidores. As instalações de fabrico da Domino localizam-se na Alemanha, China, EUA, Índia, Reino Unido, Suécia e Suíça.

A Domino tornou-se uma divisão independente da Brother Industries Ltd. a 11 de junho de 2015. 

Para obter mais informações sobre a Domino,
visite www.domino-printing.com 

Deverá contactar:

Jade Taylor-Salazar
PR and Content Manager 
Domino Printing Sciences 
Tel.: +44 (0) 1954 778 780
Jade.Taylor-Salazar@domino-uk.com 

Daniela Ribeiro
Marketing and Communications Executive
Domino Portugal
Tel.: +351 919866148
Daniela.Ribeiro@domino-portugal.com 
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