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Elektryka prąd nie tyka - jakie narzędzia powinny znaleźć się w wyposażeniu do pracy z instalacjami?
Dobrze dobrane narzędzie to w pracy z prądem fundament bezpieczeństwa. Z tego względu każdy jego element musi być zaprojektowany i zabezpieczony tak, by precyzyjnie wykonywać swoje zadanie, stale chroniąc przy tym fachowca. Właśnie dlatego w profesjonalnych narzędziach stosuje się certyfikowane powłoki izolacyjne, wyselekcjonowane tworzywa oraz dedykowaną aparaturę diagnostyczną. Kompletując praktyczny i niezawodny warsztat mobilny, warto postawić na rozwiązania, które łączą wysoką funkcjonalność z najwyższymi standardami ochrony, gwarantując sprawne, precyzyjne i w pełni bezpieczne wykonywanie codziennych zadań
- Praca przy instalacjach elektrycznych nie wybacza błędów. Wymaga od fachowca nie tylko specjalistycznej wiedzy, ostrożności, ale również bezkompromisowych narzędzi. Środowisko pracy z prądem stawia wyjątkowo twarde warunki, w których nieodpowiedni sprzęt może prowadzić do awarii instalacji lub bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. – mówi Łukasz Pawłowski, kierownik do spraw rozwoju rynku Würth Polska
Pewna diagnostyka obwodu
Elektryk przed rozpoczęciem pracy powinien obowiązkowo sprawdzić stan instalacji i przewodów. Podstawowym narzędziem weryfikacyjnym jest dwubiegunowy próbnik napięcia, który pozwala szybko i bezbłędnie potwierdzić brak napięcia w układzie, a w przypadku gdy ono występuje, określić jego wartość. Stanowi on absolutny punkt wyjścia dla bezpiecznych działań serwisowych. Równie istotną rolę odgrywa próbnik ciągłości obwodu. Urządzenie to umożliwia błyskawiczne sprawdzenie przewodności przewodów, ciągłości bezpieczników czy sprawności źródeł światła bez konieczności podłączania mierników uniwersalnych. Szybka sygnalizacja dźwiękowa i świetlna pozwala na sprawne wykrycie przerw w instalacji lub weryfikację poprawności wykonanych połączeń rozgałęźnych.
- Jedną z powtarzających się przyczyn wypadków w pracy z prądem jest założenie, że obwód został odłączony bez potwierdzenia tego w praktyce. Dlatego przed każdym dotknięciem przewodu pierwszym odruchem elektryka powinno być upewnienie się i sięgnięcie po narzędzia mierzące przepływ prądu. To proste, odporne na trudne warunki urządzenia, które dają natychmiastową i pewną informację o stanie instalacji, stanowiąc najważniejszy bezpiecznik w codziennej pracy - mówi Łukasz Pawłowski
Certyfikowany pancerz
Nawet jeśli mierniki wskazują brak napięcia w obwodzie, zawsze należy korzystać z narzędzi przeznaczonych do pracy z prądem. Ich zadaniem jest skuteczne odizolowanie użytkownika od niebezpiecznych potencjałów elektrycznych. Przykładem takich narzędzi są wkrętaki oraz klucze nasadowe z certyfikowaną izolacją VDE, które umożliwiają bezpieczną pracę przy elementach znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC i 1500 V DC. Przemyślana konstrukcja tych narzędzi obejmuje nie tylko warstwę ochronną na trzpieniu i nasadkach, ale także ergonomiczne, wielokomponentowe rękojeści. Zapewniają one pewny chwyt, zapobiegają ześlizgnięciu się dłoni w stronę strefy przewodzącej, pozwalając również na komfortowe wykonywanie pracy.
- W pracy przy elementach znajdujących się pod napięciem izolacja musi być pewna i sprawdzona. Sprzęt z certyfikatem VDE przechodzi rygorystyczne testy dielektryczne, a ergonomia uchwytu ma bezpośredni wpływ na pewność każdego ruchu fachowca. Jedno ześlizgnięcie dłoni może mieć opłakane skutki, dlatego dopasowanie geometrii rękojeści i atestowanych materiałów jest tu kwestią nadrzędną - tłumaczy Łukasz Pawłowski 
Dopełnieniem ochrony fizycznej są środki ochrony indywidualnej. Rękawice izolacyjne, spełniające normę EN 60903 w klasie 0, są niezastąpione przy pracach w pobliżu instalacji elektrycznych czy nowoczesnych pojazdów elektrycznych. Wybierając tego typu ochronę, warto zwrócić uwagę na dodatkową odporność na działanie łuku elektrycznego, która chroni skórę przed skutkami ewentualnego błysku termicznego. Zabezpieczeniu podlega również wzrok. Tu przydają się lekkie, bezbarwne okulary ochronne, które skutecznie chronią oczy przed odpryskami i powikłaniami wynikającymi z wyładowań. Niezwykle ważnym elementem wyposażenia jest także odpowiednie obuwie robocze. Na wszelki wypadek warto wybierać buty odporne na wodę, która jest doskonałym przewodnikiem prądu i w zawilgoconym otoczeniu mogłaby stwarzać bezpośrednie ryzyko porażenia. 
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Przygotowanie okablowania do podłączenia w puszkach czy szafach sterowniczych wymaga dokładności. Nacięcie lub uszkodzenie miedzianej żyły podczas ściągania izolacji obniża obciążalność prądową przewodu i może prowadzić do jego przegrzewania. Nowoczesne szczypce do zdejmowania izolacji wykorzystują automatyczny system pomiaru, który samoczynnie dostosowuje się do przekroju kabla, eliminując konieczność ręcznej regulacji i chroniąc rdzeń przed przypadkowym uszkodzeniem. Do cięcia i manewrowania przewodami niezbędny jest także zestaw wszechstronnych szczypiec od modeli do cięcia bocznego, przez uniwersalne, po wersje półokrągłe ze spiczastymi szczękami, które pozwalają chwytać i układać kable w ciasnych przestrzeniach. Nieodłącznym elementem wyposażenia jest również bezpieczny nóż do kabli. Modele wyposażone w zintegrowaną blokadę typu liner-lock uniemożliwiają przypadkowe złożenie się ostrza pod naciskiem podczas rozcinania grubych zewnętrznych powłok kablowych. Całość prac montażowych dopełnia profesjonalna taśma izolacyjna VDE, służąca nie tylko do bezpiecznego izolowania połączeń, ale także do wiązania przewodów w wiązki oraz ich czytelnego etykietowania kolorami na etapie układania instalacji.
Synergia bezpieczeństwa i precyzji
Zarówno precyzyjna obróbka przewodów, jak i wstępna diagnostyka czy montaż elementów pod napięciem wyraźnie pokazują, że profesjonalne wyposażenie elektryka musi stanowić spójny i przemyślany system. Narzędzia ręczne, aparatura pomiarowa oraz środki ochrony indywidualnej wzajemnie się uzupełniają, tworząc niezawodny warsztat pracy i kompletną barierę ochronną. Wybierając rozwiązania spełniające normy bezpieczeństwa oraz stawiając na ergonomiczną jakość ich wykonania, fachowcy zyskują nie tylko wysoki komfort i sprawność działania, ale przede wszystkim bezcenną pewność, że z każdego, nawet najtrudniejszego zadania wrócą bezpiecznie do domu.
***
O Würth Polska 
Würth Polska jest liderem w technice zamocowań i dystrybucji produktów dla profesjonalistów, obecnym na polskim rynku ponad 35 lat. To nowoczesna firma i wiarygodny, stabilny pracodawca, który zatrudnia ponad 800 pracowników, z czego ponad 500 w Dziale Sprzedaży podzielonym na 8 obszarów – Auto, Cargo (w tym Agro), Drewno, Budownictwo, Metal, Instalacje, Inwestycje budowlane. Würth Polska posiada 52 sklepy stacjonarne oraz rozbudowany sklep internetowy, który zapewnia możliwość zakupów 24h na dobę bez wychodzenia z domu. Centrala firmy i nowoczesne centrum logistyczne znajdują się w Warszawie. Koncern prowadzi sprzedaż wyłącznie firmom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Więcej informacji o Würth Polska pod linkiem. 
O grupie Würth 
Grupa Würth została założona w 1945 r. w Niemczech. Obecnie składa się z ponad 400 samodzielnych firm, rozmieszczonych w ponad 80 krajach na wszystkich kontynentach. Zatrudnia ponad 87 tys. osób, z czego ponad 33 tys. to przedstawiciele handlowi. Zgodnie z rocznym sprawozdaniem finansowym, w 2024 r. Grupa Würth osiągnęła łączną sprzedaż na poziomie 20,2 mld EUR.
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